**Fiche méthode : Critères de réussite d’un schéma.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma : |  |  |  | Résultat de recherche d'images pour "schéma verrerie" |  |
| Nom : | Tube à essai | Bêcher | Eprouvette | Erlenmeyer | Balance |

* Utiliser les **schémas** du matériel et non les dessins.

**Exemple :**

Eau

Figurine

Eprouvette



* Faire des représentations **en coupe**.
* Utiliser le **crayon de papier taillé** et la **règle**.
* Indiquer le **nom du matériel**.
* Ne pas **colorier/hachurer** mais **faire des pointillés pour montrer un trouble.**
* Tracer la **surface des liquides** avec **une règle** et **horizontalement** (sauf quand le liquide est dans une éprouvette : **faire le ménisque**).
* **Soigner** mon travail